**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αντικατάσταση κουφωμάτων σχολείων Δ.Ε. Μαλίων».

Της επιχείρησης ……………………………..………………………………………, έδρα ………………...., οδός …………………., αριθμός …… τηλέφωνο…………………., fax ……….……….., email ……………………………………………………………..

Τα προσφερόμενα είδη είναι από την εταιρεία:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ:** | **Τιμή μονάδος:** | **ΔΑΠΑΝΗ:** |
| **ΟΜΑΔΑ: "ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ"** |
| **1** | Αποξήλωση ξυλίνων, αλουμινένιων και σιδηρών κουφωμάτων και απομάκρυνση προιόντων καθαίρεσης | τετραγωνικό μέτρο (m2) | **420** |  |  |
| **2** | Καθαίρεση μαρμάρων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. | τετραγωνικό μέτρο (m2) | **41** |  |  |
| **3** | Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. | τετραγωνικό μέτρο (m2) | **5** |  |  |
| ***ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:*** |  |
| **ΟΜΑΔΑ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ"** |
| **4** | Θύρα αλουμινίου από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) με υαλοστάσιο επιφανείας <50% της συνολικής επιφάνειας του κουφώματος,ανοιγόμενες, μονόφυλλες ή δίφυλλες | τετραγωνικό μέτρο (m2) | **46** |  |  |
| **5** | Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. | τετραγωνικό μέτρο (m2) | 21 |  |  |
| **6** | Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη | τετραγωνικό μέτρο (m2) | 75 |  |  |
| **7** | Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2. | τετραγωνικό μέτρο (m2) | 271 |  |  |
| **8** | Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm,κρύσταλλο 5 mm) . | τετραγωνικό μέτρο (m2) | 380 |  |  |
| **9** | Τσιμεντοσανίδες. Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm. | τετραγωνικό μέτρο (m2) | 5 |  |  |
| **10** | Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm. | τετραγωνικό μέτρο (m2) | 3 |  |  |
| **11** | Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος | Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) | 15 |  |  |
| **12** | * 1. Κατώφλια και ποδιές παραθύρων από μάρμαρο.σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm.
 | τετραγωνικό μέτρο (m2) | 41 |  |  |
| ***ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:*** |  |
| ***ΣΥΝΟΛΟ:*** |  |
| ***ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:*** |

|  |
| --- |
| Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της με αριθμό 23/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Επίσης δηλώνω ότι η προσφορά που υποβάλω έχει ισχύ μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Για τη συγκεκριμένη προμήθεια προσφέρω, το παραπάνω ποσό, όπως αυτό προκύπτει από την προσφορά επί του προϋπολογισμού της Μελέτης. |

**Ο Προσφέρων**

**(**πλήρη στοιχεία –υπογραφή –σφραγίδα)

Χρόνος ισχύος της προσφοράς:**Έξι (06) μήνες** από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών